X	Zutreffendes ankreuzen
1	Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche Gebäude nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 und weiteren Rechtsvorschriften	Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde
2	Bau- grundstück	Gemeinde, Ortsteil
Straße, Hausnummer
Gemarkung, Flur, Flurstück
Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 63 Abs. 3 BauO NRW 2018
3	Bauvorhaben (nach Art und Nutzung)
Gebäudeklasse (GK)	GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5	Sonderbau
4	Entwurfs- verfasser/in	Name, Vorname	Telefon
Straße, Hausnummer	Fax
Postleitzahl, Ort	E-Mail
Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 54 BauO NRW 2018 und als Bauvorlageberechtigte/r nach § 67 BauO NRW 2018 den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018 für das beantragte Vorhaben geführt habe. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen und formlosen Beschreibungen enthalten.	Datum / Unterschrift
5	Bereich / Bauteil	Grundlage	Anforderung	eingehalten	gleichwertige	nicht eingehalten	Bemerkungen / Ausnahmen nach § 49 Abs. 3 BauO NRW 2018 ggf. Hinweis auf Erläuterung in Anlagen
5.1	Stellplätze (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen)	Anzahl und Abmessungen § 48 Abs. 2 und § 125 Abs. 1 SBauVO	barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (LxB), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen
Kommunale Stellplatzsatzung	In kommunalen Satzungen geforderte barrierefreie Stellplätze werden hergestellt
5.2	Äußere Er- schließung und Haupteingang	Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-1, Ziffer 4.2.1, 4.2.3	mind. 150 cm breit bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit
Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Metern, mind. 180 cm x 180 cm
Bei geneigten Erschließungs-flächen Neigung höchstens 3% (oder 4% bei Erschließungs-flächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.8.2
Haupteingänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3	Schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1
5.3	Rampen und Treppen im Außenbereich	Rampe im Außenbereich	erforderliche Rampen sind vorhanden
Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8.2	Längsneigung max. 6%, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungs-fläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischen-podest von mind. 150 cm Länge
Treppen im Außen- und Eingangsbereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.6	die Anforderungen an Treppen sind eingehalten
5.4	Innere Er-schließung	Breite der Erschließungsflure DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2	mind. 120 cm, wenn mind. alle 15 m eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist, ansonsten mind. 150 cm
Durchgänge DIN 18040-1, Ziffer 4.3.2	mind. 90 cm
Bewegungsfläche in Fluren DIN 18040-1 Ziffer 4.3.2	mind. 180cm x 180 cm, in Abständen von mind. 15 m zur Begegnung von Personen im Rollstuhl
Rampe im Innen-bereich DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8	Rampen im Innenbereich erfüllen die Anforderungen nach DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8
5.5	Aufzüge	Aufzug § 39 Abs. 4 und 6 BauO NRW 2018	Das Gebäude besitzt mehr als drei oberirdische Geschosse, Aufzüge nach § 39 Abs. 4 und 5 BauO NRW 2018 sind vorhanden; der Aufzug wird jeweils von der öffentlichen Verkehrsfläche und den Nutzungseinheiten barrierefrei erreicht
Aufzug § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018	Aufzüge zur barrierefreien Erreichbarkeit nach § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 sind erforderlich
Vertikale Plattformaufzüge	max. ein Geschoss, Förderplattform mind. 1,10 x 1,40 m Umwehrung, Mindestnutzlast 360 kg Benutzbarkeit ohne fremde Hilfe, Bewegungsfl. nach Ziffer 4.3.5
Bewegungsfläche vor Aufzügen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.5	mind. 150 cm x 150 cm
Treppen im Bereich der Auf-züge DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5	Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm
Aufzugstyp DIN 18040-1 Ziffer 4.3.5	Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN EN 81-70:2005-09
5.6	Treppen	Notwendige Treppen DIN 18040-1 Ziffer 4.3.6	Anforderungen an Treppen sind erfüllt. z.B. beidseitige Handläufe, gerade Treppenläufe, Orientierungs-hilfen an Treppen und Einzelstufen
5.7	Türen	Türen zu Räumen DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3	geometrische Anforderungen an Türen nach Tabelle 1 sind erfüllt; abweichende Festlegungen in der VV TB beachten
Bewegungsflächen vor Türen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.4	mind. 150 cm x 150 cm
5.8	Rettung von Menschen mit Behinderung	Brandschutzkonzept bei Sonderbauten (§ 50 Abs. 2 BauO NRW 2018) oder Abweichungen von den baurechtlichen Vorgaben der BauO NRW 2018	im Brandschutzkonzept sind die baulichen und betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung dargestellt
Brandschutznachweis bei Regelbauten	die baulichen oder betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur Rettung von Menschen mit Behinderung sind dargestellt
5.9	Sanitärräume	Toilettenräume VV TB	mind. ein Toilettenraum ist barrierefrei ausgeführt
Türen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.1	Tür schlägt nicht in den Sanitär- oder Toilettenraum
Toiletten DIN 18040-1, Ziffer 5.3.3 und 5.3.4	Toiletten und Waschplätze sind entsprechend 5.3.3 ausgestattet, z. B. WC beid-seitig anfahrbar, Waschtisch unterfahrbar
Sanitärräume Bewegungsflächen DIN 18040-1, Ziffer 5.3.2	Bewegungsflächen vor den Sanitärobjekten von 150 cm x 150 cm sind vorhanden
Duschplätze DIN 18040-1, Ziffer 5.3.5	erforderliche Duschplätze sind barrierefrei ausgeführt
Umkleidebereich DIN 18040-1, Ziffer 5.4	eine Umkleidekabine für Liegen nach DIN 18040-1, Ziffer 5.3.6 ist vorhanden
5.10	Räume	Nutzbarkeit § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018	barrierefreie zweckent-sprechende Nutzbarkeit der Räume durch Besucher und Benutzer ist gegeben
Schwimm- und Therapiebecken sowie andere Beckenanlagen DIN 18040-1, Ziffer 5.5	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen, die das eigenständige und leichte Einsteigen und Verlassen des Beckens ermöglichen, sind umgesetzt
Veranstaltungsräume	mind. 1 v. H. der Besucher-plätze in Versammlungs-räumen mit festen Stuhlreihen ist barrierefrei nach VV TB i. V. m. DIN 18040-1, Ziffer 5.2.1
Für nicht neu zu errichtende Versammlungsstätten nach § 50 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018, § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 2 und § 13 SBauVO	Anforderung an barrierefreie Besucherplätze nach § 10 Abs. 7 SBauVO
Für Menschen mit Behinderungen ist eine aus-reichende Anzahl von barrierefreien Toiletten herzustellen - § 12 Abs. 2 SBauVO
Zahl der barrierefreien Stellplätze entspricht der Hälfte der nach § 10 Abs. 7 SBauVO erforderlichen Besucherplätze
Beherbergungsbetrieb/ Beherbergungsräume (kleiner Sonderbau) VV TB Anlage A 4.2/4	10 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungs-räumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen nach DIN 18040-2 Abschnitt 5 entsprechen
Beherbergungsbetrieb nach § 51 Abs. 2 Nr. 7 BauO NRW 2018, § 56 SBauVO und DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 und DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3	die Anforderungen nach Sonderbauverordnung (SBauVO) sind erfüllt
mind 10 v. H. der Gastbetten liegen nach § 56 Satz 1 SBauVO in Beherbergungsräumen, die einschl. der zugehörigen Sanitärräume den Anforderungen der DIN 18040-2 Abschnitt 5 an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen
bei mehr als 30 Gastbetten nach § 56 Satz 2 SBauVO: 20 v. H. der Gast-betten in Beher-bergungsräumen einschl. der zuge-hörigen Sanitärräume müssen barrierefrei nutzbar sein 1 v. H. der Gastbetten in Beherbergungs-räumen einschl. der zugehörigen Sanitär-räume müssen unein-geschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein Türen und Bewegungs-flächen der Beher-bergungsräume sind nach DIN 18040-2, Ziffern 5.1 – 5.4 einschl. der Anforderung mit der Kennzeichnung „R“ ausgeführt zugehörige Sanitär-räume sind nach DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3 ausgeführt