X	Zutreffendes ankreuzen
1	Nachweis der Barrierefreiheit für Wohnungen nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018 und weiteren Rechtsvorschriften	Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde
2	Bau- grundstück	Gemeinde, Ortsteil
Straße, Hausnummer
Gemarkung, Flur, Flurstück
Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 63 Abs. 3 BauO NRW 2018
3	Bauvorhaben (nach Art und Nutzung)
Gebäudeklasse (GK)	GK 3 GK 4 GK 5
4	Entwurfs- verfasser/in	Name, Vorname	Telefon
Straße, Hausnummer	Fax
Postleitzahl, Ort	E-Mail
Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 54 BauO NRW 2018 und als Bau- vorlageberechtigte/r nach § 67 BauO NRW 2018 den Nachweis entsprechend der Barrierefreiheit nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018 für das beantragte Vorhaben geführt habe. Das Planungskonzept „Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen und formlosen Beschreibungen enthalten.	Datum / Unterschrift
5	Bereich / Bauteil	Grundlage	Anforderung	eingehalten	gleichwertige	nicht eingehalten	Bemerkungen / Ausnahmen nach § 49 Abs. 3 BauO NRW 2018 ggf. Hinweis auf Erläuterung in Anlagen
5.1	Stellplätze (in Mittel- und Großgaragen oder nach kommunalen Satzungen)	Anzahl und Abmessungen § 48 Abs. 2 und § 125 Abs. 1 SBauVO	barrierefreie Einstellplätze mit Abmessung 5,00 m x 3,50 m (LxB), die barrierefrei erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge angeordnet sein sollen
Kommunale Stellplatzsatzung	In kommunalen Satzungen geforderte barrierefreie Stellplätze werden hergestellt
5.2	Äußere Er- schließung und Haupteingang	Hauptzuwege zum Gebäude DIN 18040-2, Ziffer 4.2.1, 4.2.3	mind. 150 cm breit bzw. bei Wegen unter 6 Metern Länge: mind. 120 cm breit
Begegnungsfläche in Abständen von höchstens 15 Metern, mind. 180 cm x 180 cm
Bei geneigten Erschließungs-flächen Neigung höchstens 3% (oder 4% bei Erschließungs-flächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.8.2
Haupteingänge DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3	Schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen mit geometrischen Anforderungen nach DIN 18040-2, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1
5.3	Rampen und Treppen im Außenbereich	Rampe im Außenbereich Ziffer 4.2.3	erforderliche Rampen sind vorhanden
Neigung, Breite, Zwischenpodeste DIN 18040-2 Ziffer 4.3.7.2	Längsneigung max. 6%, keine Querneigung, Mindestbreite 120 cm, am Anfang und am Ende jeder Rampe eine Bewegungs-fläche von mind. 150 cm x 150 cm, alle 6 m ein Zwischen-podest von mind. 150 cm Länge
Treppen der inneren Erschließung DIN 18040-2, Ziffer 4.3.6.2	die Anforderungen an Treppen sind eingehalten
5.4	Innere Er-schließung	Breite der Er-schließungsflure DIN 18040-2, Ziffer 4.3.2	mind. 120 cm, wenn mind. alle 15 m eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist, ansonsten mind. 150 cm
Durchgänge DIN 18040-2, Ziffer 4.3.2	mind. 90 cm
Bewegungsfläche vor Wohnungs- eingangstüren § 39 Abs. 4 BauO NRW DIN 18040-2 Ziffer 4.3.3.4	mind. 150cm x 150 cm
5.5	Aufzüge	Aufzug § 39 Abs. 4 und 5 BauO NRW 2018	Aufzüge in Gebäuden mit mehr als drei oberirdischen Geschossen sind vorhanden
Bewegungsfläche vor den Aufzügen DIN 18040-2 Ziffer 4.3.5	mind. 150 cm x 150 cm
Treppen im Bereich der Auf-züge DIN 18040-2 Ziffer 4.3.5	Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegenden abwärtsführenden Treppen beträgt mind. 300 cm
Aufzugstyp DIN 18040-2 Ziffer 4.3.5	Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind. Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN EN 81-70:2005-09
5.6	Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Wohnung und bestimmter Räume	Wohnungseingangs- türen DIN 18040-2 Ziffer 5.3.1.1	lichte Breite von mind. 90 cm
Flure innerhalb der Wohnung DIN 18040-2 Ziffer 5.2	nutzbare Breite mind. 120 cm
Räume in Wohnungen DIN 18040-2, Ziffer 5.3.1.2	Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und eine Küche oder Kochnische sind barrierefrei zugänglich, z. B. lichte Durchgangsbreite von mind. 80 cm
Bewegungsflächen in Wohn-/ Schlaf-räumen, Küchen DIN 18040-2, Ziffer 5.4	Bei nutzungstypischer Möblierung ist jeweils eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm vorhanden
Sanitärräume (Vorrichtung u. Ausstattung) DIN 18040-2, Ziffern 5.5.1, 5.5.3 bis 5.5.6	Sanitärräume sind ent-sprechend 5.5.1 ausgestattet (z. B. Tür schlägt nicht in den Sanitärraum, bauseits mind. für Stütz- und Haltegriffe vorbereitet)